Ventoy

Linux

Installation

Récupérer et extraire l'archive tar.gz pour linux sur le site : Ventoy

tar zxvf ventoy-x.y.zz-linux.tar.gz

Créer une clef USB bootable

Ventoy2Disk.sh CMD [ OPTION ] /dev/sdX
CMD:
-i install ventoy to sdX (fail if disk already installed with ventoy)
-I force install ventoy to sdX (no matter installed or not)
-u update ventoy in sdX
-l list Ventoy information in sdX
OPTION: (optional)
-r SIZE_MB preserve some space at the bottom of the disk (only for install)
-s enable secure boot support (default is disabled)
-g use GPT partition style, default is MBR style (only for install)
-L Label of the main partition (default is Ventoy)

Exemple

cd ventoy-x.y.zz-linux.tar.gz ./Ventoy2Disk.sh -i -s /dev/sdx