Driver

Carte TP-Link Archer T3U Plus

Compilation

git clone https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver cd RTL88x2BU-Linux-Driver make sudo make install

Test

Débrancher l'appareil

Charger le driver

sudo modprobe 88x2bu

Vérifier le chargement du driver

dmesg -T [] RTW: rtl88x2bu v5.13.1-30-g37e60b26a.20220819_COEX20220812-18317b7b [] RTW: rtl88x2bu BT-Coex version = COEX20220812-18317b7b [] usbcore: registered new interface driver rtl88x2bu [] RTW: module init ret=0

Rebrancher a la clef et vérifier la prise en compte

dmesg -T | grep 88x2bu [] 88x2bu: Unknown symbol del_timer (err -2) [] 88x2bu: Unknown symbol del_timer (err -2) [] 88x2bu: Unknown symbol del_timer (err -2) [] RTW: rtl88x2bu v5.13.1-30-g37e60b26a.20220819_COEX20220812-18317b7b [] RTW: rtl88x2bu BT-Coex version = COEX20220812-18317b7b [] usbcore: registered new interface driver rtl88x2bu [] rtl88x2bu 8-2:1.0 wlxb01921b70dca: renamed from wlan0

vérifier le réseau

ip addr

Prise en compte au démarrage

Créer le fichier /etc/modules-load.d/88x2bu.conf avec le nom du module

88x2bu

Redémarrer