Coaxial TV

Normes

9 mm

Ancienne norme française

Fiche blanche à collerette verte (ou rouge)

9,52 mm (IEC)

Norme actuelle

Fiche blanche à collerette bleue

Type de câbles

Nommage

A éviter

Câble 3C2V

A privilégier

VATC17

VATC19