Module camera

Installation

Installer le module camera sur le slot camera (à côté des ports USB)

Activer la caméra à l'aide de l'utilitaire Raspi-Config (menu « Interface Options / Legacy Camera »

Streaming vidéo

Utiliser raspivid avec la commande suivante :

raspivid -t 0 -n --width 1920 --height 1080 -o - | cvlc stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264

Adapter la résolution à ses besoins (width et height)

Port de diffusion dst=:

Encodage : h264

Haut de page