Bouton reset

Il est possible d'ajouter un bouton pour faire un hard reset de la carte.

Raspberry Pi B+/2/3

Il suffit de souder un connecteur à l'emplacement RUN de la carte et d'y brancher un bouton poussoir.

Ajouter un bouton reset

Connecteur reset

Raspberry Pi 3 B+

Il faut souder un connecteur à l'emplacement PEN/RUN de la carte et de brancher un bouton poussoir entre la broche RUN et une masse.

Bornes PEN/RUN

Haut de page