Carte SD

Le bon fonctionnement du raspberry Pi nécessite une carte SD suffisamment rapide. On choisira donc une carte de bonne qualité au moins de class 10.

Spécifications des cartes SD

Différentes classes de vitesse

Classe de vitesse standard

Il s'agit d'un indice de vitesse inscrit dans une lettre C correspondant à un multiple de 1 Mo/s.

Classe haute vitesse

Il s'agit d'un indice de vitesse inscrit dans une lettre U correspondant à un multiple de 10 Mo/s.

Classe de vitesse vidéo

Il s'agit de cartes destinées à la vidéo.

Classe de vitesse application

Il s'agit de cartes destinées aux applications.

Exemple avec cette carte de classe A1 qui est donc également UHS1 et class 10.

Spécifications

Haut de page

Sources

Framboise314

Haut de page