Port série

Configuration

Lister les ports séries

Pour visualiser les ports séries disponibles :

ls /dev/tty*

Sous Ubuntu, le périph est reconnu en tant que ttyACM0 ou ttyUSB0

Droits d'accès

Par défaut seul root a accès aux ports séries. Pour permettre à un utilisateur d'y accéder il faut l'ajouter au groupe dialout

sudo usermod -aG dialout <utilisateur>

Haut de page

Minicom

Installation

sudo apt install minicom

Configuration

sudo minicom -s

Choisir « Configuration du port série »

Utiliser les lettres pour choisir le paramètre à régler

« Enregistrer la configuration sous … » pour enregistrer la configuration avec un nom explicite

Utilisation

Lancement avec la configuration enregistrée précédemment

sudo minicom <session>

Pour sortir appuyer sur les touches CtrlAlt puis X

Haut de page