Matériel

Adresses MAC

Pour obtenir les adresses mac des équipements réseaux, lancer la commande suivante dans une console :

getmac -v

Mémoire

wmic MEMORYCHIP

Haut de page

Disque dur

Partitionnement disque

diskpart DISKPART> list disk N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT --------- ------------- ------- ------- --- --- Disque 0 En ligne 476 G octets 0 octets * DISKPART> select disk 0 Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné. DISKPART> list partition N° partition Type Taille Décalage ------------- ---------------- ------- -------- Partition 1 Système 499 M 1024 K Partition 2 Réservé 128 M 500 M Partition 3 Principale 471 G 628 M Partition 4 Récupération 4881 M 472 G DISKPART> list volume N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Volume 0 C Windows NTFS Partition 471 G Sain Démarrag Volume 1 Recovery NTFS Partition 4881 M Sain Volume 2 BOOT FAT32 Partition 499 M Sain Système

Vérifier la présence d'un disque SSD

Pour savoir si un disque est un SSD :

WinS pour rechercher « défragmenter ».

Vérifier dans la colonne type de média « Disque SSD »

Défaillance disque dur

Vérification paramètres disque

Utiliser l'utilitaire CrystalDiskInfo

Récupération données sur disque défectueux

Utiliser l'utilitaire TestDisk

Haut de page